O código teste com objetivo de obter o MAC do NodeMCU8266

Como queremos apenas exibir o MAC, a função loop está vazia

Primeiro, incluímos a biblioteca ESP8266WiFi

#include <ESP8266WiFi.h>

Para obter o MAC usamos o parâmetro [macAdress](https://github.com/esp8266/Arduino/blob/4897e0006b5b0123a2fa31f67b14a3fff65ce561/libraries/ESP8266WiFi/src/ESP8266WiFiSTA.cpp" \l "L368) que retornará o endereço MAC no formato hexadecimal